
Puzzle Solver mit OpenCV und Qt





Inhalt

[Problemstellung 3](#_Toc344921649)

[Lösungsansatz 3](#_Toc344921650)

[Wichtige OpenCV Routinen 3](#_Toc344921651)

[findContours 3](#_Toc344921652)

[approxPolyDP 3](#_Toc344921653)

[matchShape 3](#_Toc344921654)

[Implementation 3](#_Toc344921655)

[Binarisieren 4](#_Toc344921656)

[Puzzleteile extrahieren 4](#_Toc344921657)

[Kontur auf Eckpunkte analysieren 4](#_Toc344921658)

[Seitenwände analysieren 5](#_Toc344921659)

[Zu vergleichende Seitenwände auswählen 5](#_Toc344921660)

[Seitenwände vergleichen 6](#_Toc344921661)

[Passende Teile darstellen 6](#_Toc344921662)

[Fazit 6](#_Toc344921663)

[Mögliche Erweiterungen 7](#_Toc344921664)

[Bessere Binarisierung 7](#_Toc344921665)

[Andere Seitenwandanalysemethoden 7](#_Toc344921666)

[Nebst Seitenwandanalyse noch Farbanalyse 7](#_Toc344921667)

[Puzzle automatisch zusammensetzen 7](#_Toc344921668)

# Problemstellung

Gegeben ist ein Bild mit einem Puzzle. Nun soll ein Algorithmus geschrieben werden, der herausfindet, wie die Puzzleteile untereinander zusammenpassen. Als Bildverarbeitungsbibliothek wird die frei verfügbare und aktiv weiterentwickelte Plattform *OpenCV* in C++ verwendet. Als Programmierumgebung wird der *Qt Creator* verwendet, welcher mit der Qt GUI-Bibliothek später eventuell auch noch eine graphische Oberfläche für das Programm ermöglicht.

# Lösungsansatz

Zuerst wird das Bild binarisiert. Anschliessend werden aus dem binarisierten Bild die einzelnen Puzzleteile extrahiert. Nun werden aus der Kontur des einzelnen Puzzleteiles die vier Eckpunkte des Grundrechtecks gefunden. Anhand dieser Eckpunkte können nun die vier Seitenkonturen des Puzzleteils bestimmt werden. Diese Seitenkonturen werden nun auf verschiedene Features untersucht. Schlussendlich werden die Seitenkonturen von allen Puzzleteilen miteinander verglichen und die am besten passenden entsprechend markiert.

Die Implementation des Algorithmus konnte gut nach der Vorlage aus dem Lösungsansatz entwickelt werden.

# Wichtige OpenCV Routinen

Die Folgenden Routinen wurden zum Dreh- und Angelpunkt unseres Projektes:

## findContours

Dieser Funktion wird ein binarisiertes Bild übergeben. Sie versucht nun nach einem speziellen Algorithmus Konturen im Bild zu finden. Mit den diversen Parametern kann noch gewählt werden, ob hierarchische Konturen (also Konturen innerhalb anderer, geschlossener Konturen) ebenfalls gesucht werden und wie diese hierarchisch abgespeichert werden sollen. Ausserdem kann die Art der Konturlinie gewählt werden – also zum Beispiel 4-connected, 8-connected etc.

## approxPolyDP

Diese Funktion versucht nach dem Ramer–Douglas–Peucker Algorithmus, eine Kontur zu vereinfachen. Es muss noch ein Parameter *epsilon* angegeben werden. Mit diesem kann man steuern, wie stark eine Kontur vereinfacht wird.

## matchShape

Mit dieser Funktion kann die Ähnlichkeit zweier Konturen bestimmt werden. Die Funktion vergleicht die Bild Momente der beiden Konturen nach der sog. Hu-Menge invarianter Momente. Das bedeutet, dass sie resistent gegenüber Skalierung, Rotation und Spiegelung der beiden gegebenen Konturen ist. Je tiefer der zurückgegebene Wert der Funktion, desto besser stimmen die beiden überein.

# Implementation

Hier werden nun die einzelnen Schritte genauer beschrieben:

## Binarisieren

Zuerst wird das Bild in ein 8-Bit Graustufenbild umgewandelt. Um grobe Verrauschungen zu entfernen, wird das Bild mit einem Blur-Algorithmus verschmiert.

Die nachfolgende Binarisierung geschieht mit der Threshold funktion, welcher als Schwelle der Mittelwert des Bildes mitgegeben wird. Um die Binarisierung flexibler zu gestalten, haben wir versucht die Funktion AdaptiveThreshold zu implementieren. Jedoch ergab diese mehr eine Kantenerkennung als eine Binarisierung. Als Verbesserung könnte hier auch das Histogramm des Bildes ausgeglichen und anschliessend eine Binarisierung vorgenommen werden.

Nun wird das Bild noch einmal entrauscht, diesmal mit morphologischen Operationen: Mit einem 3x3 Filterkern wird das Bild zwei Mal geöffnet (zweimal erodieren und zweimal dilatieren).

## Puzzleteile extrahieren

Asdf

## Kontur auf Eckpunkte analysieren

Um die Eckpunkte zu suchen, wurde die Routine approxPolyDP genutzt. Der frei einstellbare Parameter *epsilon*, der der Funktion mitgegeben wird, wurde so gewählt, dass nur gerade an den vier Eckpunkten des Grundrechteck der Winkel zwischen zwei Geraden ungefähr 90° beträgt. Überall sonst soll er kleiner sein. Hier mit den Werten *epsilon* = 0, 2, 10, und 64:

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Cyril\Pictures\Screenpresso\2012-12-23_15h39_06.png | C:\Users\Cyril\Pictures\Screenpresso\2012-12-23_15h40_41.png |
|  |  |
| C:\Users\Cyril\Pictures\Screenpresso\2012-12-23_15h40_47.png | C:\Users\Cyril\Pictures\Screenpresso\2012-12-23_15h40_56.png |

Die blaue Kontur wurde mit der Routine findContour gefunden, das rote Rechteck ist das minimale umfassende Rechteck und die gelbe Linie ist die approximierte Kontur. Wie man gut sehen kann, eignet sich der Algorithmus bei *epsilon* ungefähr gleich 10 am besten, da sich dort die Ecken klar als 90° Winkel von den anderen Winkeln abheben.

## Seitenwände analysieren

Jetzt wird die Kontur jedes Puzzleteils an den Eckpunkten geteilt und so vier Seitenwände pro Puzzleteile extrahiert.

Danach werden die Seitenwände auf ihr Geschlecht analysiert. Herausragende Teile sind definieren wir als „positiv“, Einbuchtungen als „negativ“ und gerade Wände als „neutral“. Dies dient zur Reduktion der Anzahl Vergleiche, welche so mehr als halbiert wird.

## Zu vergleichende Seitenwände auswählen

Wir haben uns aus folgenden Gründen entschieden, nicht das ganze Puzzle zu analysieren:

* Es ist kompliziert, die verschiedenen Vergleichskombinationen zwischen den Seitenwänden aller Puzzleteile zu finden.
* Es ist zeitaufwändig.
* Es kann ohnehin nicht übersichtlich dargestellt werden, vorausgesetzt wir fügen das Puzzle nicht schon ganz zusammen. Aber das ist hier nicht die Aufgabenstellung.

Mit der Maus kann auf dem Originalbild eine Seite angeklickt werden. Wir vergleichen nun diese Seitenwand mit den Seitenwänden aller anderen Puzzleteile im Bild.

Um einen Mausklick zu registrieren muss der MouseCallback auf das entsprechende Fenster gesetzt werden. Danach kann in der Funktion onMouse die gewünschte Funktion eingefügt werden. In unserem Fall wird dort nur die Position des Klicks in einer globalen Variable gespeichert. Die eigentliche Auswertung geschieht danach in der Hauptroutine. Dort wird die Distanz der Mausposition mit den Puzzleteilen mit der Funktion pointPolygonTest gemessen, und das Puzzleteil mit dem kleinsten Abstand zur Mausposition ausgewählt.

Um noch die Seitenwand des entsprechenden Puzzleteils zu bestimmen, wird die Position noch mit den Seitenwandschwerpunkten verglichen und auch wieder die Seite mit dem kleinsten Abstand gewählt.

## Seitenwände vergleichen

Um die Seitenwände zu vergleichen können verschiedene Features erstellt werden. Wir verwenden nur die Funktion matchShapes um zwei Seitenwände miteinander zu vergleichen. Da die Funktion für gute Übereistimmung einen tiefen Wert zurückgibt, wird davon der Kehrwert genommen und abgespeichert.

## Passende Teile darstellen

Die Übereinstimmungen mit den anderen passenden (passend heisst entgegengesetztes Geschlecht) Seitenwänden wird dann mit stärker oder schwächer gefärbten Konturlinien angezeigt. Die Seite mit der besten Übereinstimmung wird mit der Originalseitenwand mit einer Bezierkurve verbunden.

# Fazit

Schon von Beginn weg waren wir der Überzeugung, dass das Projekt in OpenCV realisierbar ist. Jedoch haben wir zuerst versucht, die OpenCV-Bibliothek selbst zu kompilieren und Microsoft Visual Studio als Entwicklungsumgebung zu verwenden. Dieses Vorhaben scheiterte und wir entschieden uns, den bereits vorhandenen Qt Creator zu verwenden. Die Software MATLAB kam für uns nicht in Frage, da wir nur die Studentenversion besitzen, bei welcher die Bildverarbeitungs-Toolbox nicht dazugehört. Zudem gingen wir davon aus, dass OpenCV besser dokumentiert ist als die MATLAB Bildverarbeitungsbibliothek (was wir aber nicht beurteilen können, da wir nicht mit MATLAB gearbeitet haben).

Die OpenCV Bibliothek ist sehr mächtig und umfassend. Beinahe für jedes Problem gibt es eine Funktion, die sehr intuitiv nutzbar ist. Auch die Dokumentation ist sehr umfangreich, es gibt eine Menge Beispielprojekte und eine riesige Community im Internet, die Foren, Tutorials und Tipps und Tricks zur Verfügung stellt. Die Herausforderung besteht darin, die richtige Funktion zu finden und sie richtig einzusetzen.

Auch der Qt Creator ist praktisch und mit dem im Kurs behandelten Tutorial fällt der Einstieg leicht.

Unser grösstes Manko lag in der Programmiersprache C++. Es war unser erstes Projekt in dieser Sprache, was vor allem die Handhabung der diversen Datentypen (insbesondere Vektoren) erschwert hat. Zudem haben wir wahrscheinlich vom Aufbau und Ablauf des Programmes eher einen C-Code in C++ geschrieben. Der objektorientierte Ansatz kommt wenig bis gar nicht zum Vorschein.

Schlussendlich sind wir mit dem Ergebnis jedoch zufrieden. Für unser vorgegebenes Puzzleteilchen funktioniert der Algorithmus recht gut. Jedoch könnte er noch mit weiteren Features verbessert werden.

Abschliessend können wir sagen, dass wir einen guten Einstieg in die Bildverarbeitung gehabt haben, für weitere Projekte gerüstet sind und mit diesem Projekt auf ein relativ umfangreiches, funktionierendes Beispiel zurückgreifen können.

## Mögliche Erweiterungen

### Bessere Binarisierung

Der Binarisierungs-Algorithmus funktioniert noch nicht für alle Bilder. Der nächste Schritt wäre sicher, einen intelligenteren Algorithmus hierfür zu suchen.

### Andere Seitenwandanalysemethoden

Anstatt die bestehende Funktion matchShapes zu nutzen, um Seitenwände zu charakterisieren und zu vergleichen, könnte man eigene Features definieren:

* Umrisslinienlänge relativ zur Länge der entsprechenden Rechtecklinie darunter
* Umschliessende Fläche der Aus/Einbuchtung
* Länge der geraden Kante vor und nach der Ein/Ausbuchtung

### Nebst Seitenwandanalyse noch Farbanalyse

Man könnte nebst dem Analysieren der Form der Seitenwände auch noch die Farbe vergleichen, welche die Seitenwand gerade am äussersten Punkt hat. Diese muss dann innerhalb einer gewissen Toleranz mit der Farbe auf dem gegenüberliegenden Puzzleteil übereinstimmen.

### Puzzle automatisch zusammensetzen

Statt nur zu beschreiben, welche Seitenwand wohin gehört, könnte man die Puzzleteile auch noch ausschneiden und so zusammensetzen, dass das Gesamtbild sichtbar wird.

Syntax highlighting:

<http://markup.su/highlighter/>

* Style : entweder Blackboard, Eiffel, Mac CLassic,